{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["制造加工标准工时表格","工时计算标准","标准工时统计表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"制造加工标准工时表格","index":0,"n_rows":8,"n_cols":63,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,5],[2,2,2,5],[3,2,3,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,5],[4,6,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,20],[4,21,4,24],[4,28,4,29],[4,31,4,32],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,4,40],[4,41,4,42],[4,43,4,44],[4,45,4,46],[4,47,4,48],[4,49,4,50],[4,51,4,52],[4,53,4,54],[4,55,4,56],[4,57,4,58],[4,59,4,60],[4,61,4,62]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["制造加工标准工时计算表格"]
[null,null,"基本信息"]
[null,null,"输入变量"]
[null,null,"自动得出数据"]
["序号","零件编号","零件名称","展开尺寸",null,null,"数冲加工",null,null,"折弯加工",null,"普冲加工",null,null,"模冲加工(小冷冲)",{"$nulls":6},"压铆加工",{"$nulls":3},"拉丝加工","车铣加工","钻床加工","钳工班",null,"焊接加工","打磨加工",null,"铝型材下料"," 丝印加工"," 剪床下料 ",null," 数冲加工",null," 折弯加工 ",null," 普冲加工 ",null," 模冲加工(小冷冲)",null," 压铆加工 ",null," 拉丝加工",null,"钳工沉孔/攻丝",null," 打磨加工 ",null," 焊接加工 ",null,"车铣加工",null,"钻床加工",null,"铝型材下料",null," 丝印加工"]
[{"$nulls":3},"长(MM)","宽(MM)","厚(MM)","冲孔模具数量","成型模具数量","冲孔数量","换模次数","折弯次数","普冲模数量","普冲次数","零件面积(㎡)","小冷冲模数量","小冷冲次数","落料模数量","落料冲次数","成型模数量","成型次数","零件面积(㎡)","紧固件种类","松不脱螺钉数量","涨铆件数量","压铆件数量","表面拉丝","车铣面积(mm2)","钻孔面积(mm2)","沉孔数量","攻丝数量","焊接长度(㎜)","去毛刺长度(㎜)","焊接打磨长度(㎜)","切割面积(mm2)","丝印面积(cm2)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)","准备时间(分)","加工时间(分)"]
[1,"82-80000001-00","零件１",522,313,{"v":1,"d":"1.0"},5,0,41,1,7,1,1,{"v":0.163386,"d":"0.16"},0,2,0,1,1,1,{"v":0.163386,"d":"0.2"},1,1,2,1,"双",500,62.800000000000004,1,1,100,1670,0.2,2500,10,10,{"v":0.2,"d":"0.20"},23,{"v":1.5059249999999997,"d":"1.5"},20,1.4,30,{"v":0.25,"d":"0.3"},75,{"v":0.8499999999999999,"d":"0.85"},20,{"v":0.8166666666666667,"d":"0.8"},10,{"v":0.54462,"d":"0.5"},10,{"v":0.21666666666666667,"d":"0.2"},5,{"v":0.929861111111111,"d":"0.9"},10,{"v":0.37037037037037035,"d":"0.4"},10,{"v":0.6944444444444444,"d":"0.7"},10,{"v":0.10466666666666667,"d":"0.1"},10,{"v":2.0833333333333335,"d":"2.1"},30,{"v":0.3333333333333333,"d":"0.33"}]
[2,"82-80000002-00","零件２",1982.4,666,{"v":1,"d":"1.0"},7,0,41,1,7,1,2,{"v":1.3202784,"d":"1.32"},2,2,2,2,2,3,{"v":1.3202784,"d":"1.3"},4,6,5,5,"双",1000,120,5,5,50,5296.8,0.2,1,0,10,{"v":0.3,"d":"0.30"},27.599999999999998,{"v":4.008417,"d":"4.0"},40,{"v":4.666666666666667,"d":"4.7"},30,{"v":1,"d":"1.0"},190,{"v":2.6,"d":"2.60"},80,{"v":3.3333333333333335,"d":"3.3"},10,{"v":4.4009279999999995,"d":"4.4"},10,{"v":1.0833333333333333,"d":"1.1"},5,{"v":2.94475,"d":"2.9"},10,{"v":0.18518518518518517,"d":"0.2"},10,{"v":1.3888888888888888,"d":"1.4"},10,0.2,10,{"v":0.0008333333333333334,"d":"0.0"},"/","/"]

{"sheet":"工时计算标准","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,2,18,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n工时定额计算标准"]
["序号"," 工作中心 "," 部门 "," 描述 ","工时计算标准"]
[1,"下料车间",10," 剪床下料 ","剪床下料准备时间为10分钟，按零件长度L计算：a)当L≤500㎜时,剪断工时为3秒；b)当500㎜＜L≤1000㎜时,剪断工时为4秒；c)当1000㎜＜L≤2000㎜时,剪断工时为6秒；d)当2000㎜＜L≤2500㎜时,剪断工时为8秒； 下料工序:人数配置两人以上.四人以下.覆膜人数配置为三人. 提示: <在计算工时应考虑产品四边剪断时间计算及人擞配备.>"]
[{"$nulls":3}," 锯床下料 ","锯床下料准备时间为20分钟，按锯断面积A计算：a)零件为非金属时,锯断工时为7㎜2/秒；b)零件为软金属(铜铝等)时,锯断工时为6㎜2/秒；c)零件为硬金属(钢铁等)时,锯断工时为3.6㎜2/秒"]
[2,"数控车间",15," 数冲加工 ","模具安装时间：a)冲孔模具安装调试时间为2分钟/个；b)特殊成型模具安装调试时间为5分钟/个。程式调试时间为9分钟。计算冲孔时间，切边30㎜/秒，冲孔3次/秒,"]
[3,"折弯车间",15,"折弯加工","按普通零件折弯长度L计算：a)当L≤835㎜时，准备时间为30分，L≤400㎜时折弯时间为8秒,400＜L≤835㎜时折弯时间为10秒；b)当835＜L≤1670㎜时，准备时间为38分，折弯时间为18秒；c)当1670㎜＜L≤2500㎜时，准备时间为48分，折弯时间为20秒。１＞压死边准备工时为：Ｌ＜300MM :T:44分  L＞300MM  T49分２＞ 压段差 准备时间: L＜300MM  T:30分     L＞300MM  T:34分    3>  简易模准备时间为:30分     4>.折圆弧 准备时间为: L＜300MM  T:38分          L＞300MM   T:48分         提示:<计算工时应考虑折弯人擞配备                        T:   表示时间.            "]
[4,"冲压车间",20," 普冲加工 ","通用模具准备时间为10-30分钟。专用模准备时间为20-60分钟。1、单冲模:冲压8秒/次；2、落料模:冲压时间按零件面积A计算：a)当A≤0.02㎡时，冲压时间为6秒；b)当0.02㎡＜A≤0.04㎡时，冲压时间为10秒；c)当0.04㎡＜A≤0.1㎡时，冲压时间为12秒；d)当0.1㎡＜A≤0.25㎡时，冲压时间为15秒；e)当0.25㎡＜A≤0.3㎡时，冲压时间为20秒；3、成型模:冲压时间按零件面积A计算：a)当A≤0.02㎡时，冲压时间为10秒；b)当0.02㎡＜A≤0.04㎡时，冲压时间为15秒；c)当0.04㎡＜A≤0.1㎡时，冲压时间为18秒；d)当0.1㎡＜A≤0.25㎡时，冲压时间为20秒；e)当0.25㎡＜A≤0.3㎡时，冲压时间为25秒；f)当A≥0.3㎡时，冲压时间为30秒。（100-160吨冲床落料模每分种约10次；复合模或成型模每分种约7次。315吨冲床落料模每分钟约6次；复合模或成型模每分钟约4次。）\n备注:模具设计者注明模具使用冲床吨位；普冲落料模加工不编排去毛刺工序。"]
[{"$nulls":3}," 压铆加工 ","每次压铆工序模具安装调试及准备时间为10分。压铆时间按零件种类计算：a)松不脱螺钉，压铆时间为14秒；b)涨铆螺母，压铆时间为11秒；c)其它压铆件，压铆时间为9秒。"]
[{"$nulls":3}," 拉丝加工 ","准备时间为38分钟，1.产品面积小于1500M㎡拉丝时间则按20秒/个.  2.产品面积大于1500M㎡时则按 拉丝面积A计算：500M㎡/秒.  备注:<产品单件时间按两人计算>"]
[5,"机加车间",25," 车铣加工 ","准备时间为15分钟，车铣时间按车铣面积A计算：12㎜2/秒（面积=轮廓长度*车铣厚度）   若产品有其它工序则另计  如:钻孔    车丝纹等"]
[{"$nulls":3}," 钻床加工 ","准备时间为10分钟，钻孔时间按钻孔面积A计算：3.5㎜2/秒（面积=周长*板厚）"]
[{"$nulls":3}," 激光机加工 ","激光加工准备时间为10分钟，激光加工时间切割面积A计算：45㎜2/秒,切割面积等于轮廓线尺寸乘材料厚度."]
[6,"钳工车间",25," 钳工班 ","沉孔准备时间为10分钟，1.若单件产品有1-3个沉孔此沉孔时间为5秒/个.2.产品有4-7个沉孔此沉孔时间为3秒/个.若多于7个时间为2秒/个 .3.攻丝准备时间为:23分    .攻丝时间为5秒/个。"]
[7,"焊接车间",35," 打磨加工 ","去毛刺准备时间为5分钟，磨机去毛刺时间为20㎜/秒.手工操作去毛刺时间为3.5㎜/秒.模具落料无去毛刺工时.焊接打磨准备时间为15分钟，打磨时间为1.5㎜/秒.备注:打磨含敲焊渣时间."]
[{"$nulls":3}," 焊接加工 ","焊接调试及准备时间为10分钟　a)连续焊的焊接时间为1.0㎜/秒。b)点焊的焊接时间为每点５秒计算.　c)段焊的焊接工时计算方法同连续焊相同.*备注:焊逢超过5MM符于段焊."]
[8,"喷涂车间",40," 前处理 ","前处理准备时间为10分钟， 前处理时间为每个零件3分钟。"]
[{"$nulls":3}," 氧化加工 ","氧化准备时间为20分钟，氧化时间为每个零件4分钟。"]
[{"$nulls":3}," 喷涂加工 ","喷粉准备时间为30分钟，粉用量为0.285㎏/㎡。"]
[{"$nulls":3}," 喷油加工 ","喷油准备时间为30分钟，粉用量为0.285㎏/㎡。"]
[9,"丝印工段",45," 丝印加工 ","丝印准备时间为30分钟，丝印时间按丝印面积A计算：a)当A≤2cm2时，丝印时间为4秒；b)当2cm2＜A≤10cm2时，丝印时间为8秒；c)当10cm2＜A≤20cm2时，丝印时间为12秒；d)当20cm2＜A≤50cm2时，丝印时间为30秒；e)当50cm2＜A≤时，丝印时间为80秒。"]
[10,"组装车间",50," 组装 ","组装准备时间为20分钟，拉铆时间为6秒/个，螺丝紧固时间为8秒/个，贴标签时间为15秒/个，贴面膜时间为20秒/个，门锁安装时间为2分/个。"]
[{"$nulls":3},"打胶","准备时间30分钟.分钟/2米."]
[11,"电子车间",60," 电子车间 ","装配准备时间为30分钟，拉铆时间为4秒/个，螺丝紧固时间为5秒/个，贴标签时间为10秒/个，贴面膜时间为20秒/个，卡接扣位时间为5秒/个。"]
[13,"共用工序",null,"   保护工时","是指电镀产品.拉丝及产品表面特别强调无划伤在加工过程保护.隔离所需要时间.  保护工时给予本工序加工时间的20%.   备注:不含表面覆膜产品"]
["拟制：                                                                      审核：                                                                 批准："]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":4},"                   "]

{"sheet":"标准工时统计表","index":2,"n_rows":95,"n_cols":16,"rows_kept":95,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,2,15],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[10,1,18,1],[10,2,18,2],[10,3,18,3],[19,1,25,1],[19,2,25,2],[19,3,25,3],[26,1,37,1],[26,2,37,2],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[40,1,43,1],[40,2,43,2],[40,3,43,3],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[60,1,62,1],[60,2,62,2],[60,3,62,3],[63,1,65,1],[63,2,65,2],[63,3,65,3],[66,1,69,1],[66,2,69,2],[66,3,69,3],[70,1,73,1],[70,2,73,2],[70,3,73,3],[74,1,75,1],[74,2,75,2],[74,3,75,3],[76,1,79,1],[76,2,79,2],[76,3,79,3],[80,1,84,1],[80,2,84,2],[80,3,84,3],[86,1,89,1],[86,2,89,2],[86,3,89,3],[90,1,93,1],[90,2,93,2],[90,3,93,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["标准工时统计表"]
["序号","工序描述","工作中心","加工设备","测试内容","测试数据(单位:秒)",{"$nulls":7},"宽放率","标准时间(单位:秒)","测试日期"]
[{"$nulls":5},"第一次","第二次","第三次","第四次","第五次","第六次","第七次","第八次"]
[1,"剪床下料","下料工段","数控剪板机","剪断长度L≤500MM",{"v":5,"d":"5.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":7,"d":"7.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":11,"d":"11.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":0.15,"d":"15%"},{"v":12.50625,"d":"12.5"}]
[2,{"$nulls":3},"剪断长度500MM＜L≤1000MM",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[3,{"$nulls":3},"剪断长度1000MM＜L≤2000MM",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[4,{"$nulls":3},"剪断长度2000MM＜L≤2500MM",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[5,"锯床下料 ","下料工段"," 锯床","非金属锯断面积120MM2",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[6,{"$nulls":3},"软金属(铜铝等)锯断面积120MM2",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[7,{"$nulls":3},"硬金属(钢铁等)锯断面积120MM2",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[8,"数冲加工 ","数控车间","数控冲床","A工位(12.7MM)模具安装时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[9,{"$nulls":3},"B工位(38.1MM)模具安装时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[10,{"$nulls":3},"C工位(50.8MM)模具安装时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[11,{"$nulls":3},"D工位(88.9MM)模具安装时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[12,{"$nulls":3},"E工位(114MM)模具安装时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[13,{"$nulls":3},"特殊模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[14,{"$nulls":3},"程式调式时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[15,{"$nulls":3},"切边1000MM加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[16,{"$nulls":3},"冲孔50次加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[17,"折弯加工 ","数控车间","数控折弯机","折弯长度L≤835MM,模具安装程式调试准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[18,{"$nulls":3},"折弯长度L≤400MM,折弯时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[18,{"$nulls":3},"折弯长度400MM＜L≤835MM,折弯时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[19,{"$nulls":3},"折弯长度835MM＜L≤1670MM,模具安装程式调试准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[20,{"$nulls":3},"折弯长度835MM＜L≤1670MM,折弯时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[21,{"$nulls":3},"折弯长度1670MM＜L≤2500MM,模具安装程式调试准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[22,{"$nulls":3},"折弯长度1670MM＜L≤2500MM,折弯时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[23," 普冲加工 ","冲压车间","25T冲床","冲床模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[24,null,null,"40T冲床","冲床模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[25,null,null,"63T冲床","冲床模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[26,null,null,"100T冲床","冲床模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[27,null,null,"110T冲床","冲床模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[28,null,null,"160T冲床","冲床模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[29,null,null,"25T冲床","冲床冲压时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[30,null,null,"40T冲床","冲床冲压时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[31,null,null,"63T冲床","冲床冲压时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[32,null,null,"100T冲床","冲床冲压时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[33,null,null,"110T冲床","冲床冲压时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[34,null,null,"160T冲床","冲床冲压时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[35," 模冲加工  (小冷冲) ","冲压车间","1T台式压力机","压力机模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[36,{"$nulls":3},"压力机冲压时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[37,"压铆加工 ","冲压车间","冲床","压铆模具安装调试时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[38,{"$nulls":3},"松不脱螺钉单件压铆时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[39,{"$nulls":3},"涨铆螺母单件压铆时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[40,{"$nulls":3},"普通压铆件单件压铆时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[41,"拉丝加工 ","冲压车间","拉丝机","拉丝面积1000DM2拉丝时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[42,"车铣加工 ","机加车间","车床","车床加工面积100MM2加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[43,"车铣加工 ","机加车间","铣床","铣床加工面积100MM2加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[44,"钻床加工 ","机加车间","钻床","钻床钻孔面积100MM2加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[45,"沉孔","机加车间","台式钻床","沉孔准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[46,{"$nulls":3},"沉孔加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[47,"攻丝","机加车间","攻丝机","攻丝准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[48,{"$nulls":3},"攻丝加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[49,"焊接加工 ","焊接车间","氩弧焊机","焊接加工准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[50,{"$nulls":3},"焊接100MM加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[51,"打磨加工 ","焊接车间","手工打磨机","去毛刺1000MM加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[52,{"$nulls":3},"打模100MM加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[53,"前处理 ","喷涂车间","前处理池","前处理准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[54,{"$nulls":3},"单个零件处理时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[55,"氧化加工 ","喷涂车间","氧化池","氧化准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[56,{"$nulls":3},"单个零件处理时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[57,"喷涂加工 ","喷涂车间","喷粉线","喷粉准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[58,{"$nulls":3},"1M2喷粉时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[59,{"$nulls":3},"1M2粉末重量(KG)",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[60,"喷油加工 ","喷涂车间","喷油线","喷油准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[61,{"$nulls":3},"1M2喷油时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[62,{"$nulls":3},"1M2油漆重量(KG)",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[63,"丝印加工 ","丝印工段","丝印机","丝印面积A≤2CM2丝印时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[64,{"$nulls":3},"丝印面积2CM2＜A≤10CM2丝印时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[65,{"$nulls":3},"丝印面积10CM2＜A≤20CM2丝印时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[66,{"$nulls":3},"丝印面积20CM2＜A≤50CM2丝印时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[67,"组装 ","组装车间","组装线","拉一个铆钉时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[68,{"$nulls":3},"打一个螺丝时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[69,{"$nulls":3},"贴一个面膜时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[70,{"$nulls":3},"贴一个标签时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[71,"铝型材下料 ","组装车间",null,"铝型材下料准备时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[72,{"$nulls":3},"铝型材下料横截面积1DM2",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[73,"包装 ","包装车间",null,"每个零件包装时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[74,{"$nulls":3},"每个纸箱包装时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[75,{"$nulls":3},"贴标签时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[76,{"$nulls":3},"每个纸箱安装到卡板时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[77,"电子车间 ","电子车间",null,"拉一个铆钉时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[78,{"$nulls":3},"打一个螺丝时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[79,{"$nulls":3},"贴一个面膜时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[80,{"$nulls":3},"贴一个标签时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[81,{"$nulls":3},"一个扣位卡接时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[82,"辅助班 ","电子车间",null,"视具体情况而定",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[83,"纸箱加工 ","包材车间",null,"纸箱加工体积V≤0.006M3加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[84,{"$nulls":3},"纸箱加工体积0.006M3＜V≤0.02M3加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[85,{"$nulls":3},"纸箱加工体积0.02M3＜V≤0.125M3加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[86,{"$nulls":3},"纸箱加工体积0.125M3＜V≤1M3加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[87,"木箱加工 ","包材车间",null,"纸箱加工体积V≤0.5M3加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[88,{"$nulls":3},"纸箱加工体积0.5M3＜V≤1M3加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[89,{"$nulls":3},"纸箱加工体积1M3＜V≤2M3加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[90,{"$nulls":3},"纸箱加工体积2M3＜V≤3M3加工时间",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[91,"激光机加工 ","中研车间","激光切割机","激光加工切割面积1000MM2加工时间,切割面积等于轮廓线尺寸乘材料厚度",{"$nulls":8},{"v":0.15,"d":"15%"},{"$error":"#DIV/0!"}]